东莞市殡仪馆环保棺木供应资格商

采购项目采购需求

**一、项目概况：**

本次招标的项目及范围为东莞市殡仪馆环保棺木，具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供货内容** | **供货期限** | **供货资格商数量** | **交货地点** |
| 环保棺木 | 合同签订生效之日起一年或采购项目预算金额（包1：6,500,000.00元;包2：6,500,000.00元；包3：4,600,000.00元）使用完毕之日为止。 | 3家 | 采购人指定地点 |

**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 合同签订生效之日起一年或采购项目预算金额（包1：6,500,000.00元;包2：6,500,000.00元；包3：4,600,000.00元）使用完毕之日为止。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | （1）按月结算，货物交付采购人并经验收合格，每月上旬结算上个月已验收合格的货款，中标人需提供合法的票据。（2）供货价以人民币为结算单位（含税），每月实际产生货款=最高限价×（1-中标下浮率）×货品交付验收数量。（3）结算方式为供货期内固定单价结算，中标人不得以人工、材料成本上升原因，对供货价格上调。 |
| 验收要求 | （1）验收工作由采购人和中标单位根据合同、招标文件要求及投标文件承诺进行验收。（2）采购人与中标人共同对产品进行验收，对不符合规格要求的产品，中标人需无条件退换。中标人未能履行投标文件和合同所定事项，或供应不符合要求的产品，采购人退货后有权对中标人予以处罚，除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格。 |
| 履约保证金 | （1）履约保证金为合同金额的 3 %。（2）中标人应当以履约保函的方式缴纳履约保证金。给采购人造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。 （3）中标人完成其合同义务并经验收合格后，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到中标人的退回履约保证金申请材料并经审核无误后，30天内把履约保证金无息退还中标人。 （4）下列任何情况发生时，履约保证金将被不予退回：①中标人将本项目转包给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法不予退回其履约保证金。②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人有权依法追究其责任。 |
| 其他 | 1、报价内容：（1）本采购包采购预算金额为合同总额，合同总额非最终支付的总价，实际支付费用按实际货品交付情况据实结算。（2）报价中包含应包含人工、运输、装卸、仓储损耗、货物、包装、保险、各种税费、售后服务以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用、伴随的服务等完成本采购内容所需的一切费用。（3）投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。2、合同条款：投标人实质响应合同各条款。 |

**2.其他商务需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 送货时间 | 接到采购人通知当日的12个小时内到达指定仓库，交货卸货时段在12:30—16:30。 |
| ★ | 2 | 分配方式 | 供应资格商数量：3家。兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐3名中标候选人。已获得本项目其他子包的第一中标候选人资格的，将不具有其他子包的有效投标人，以此类推。 |

**二、技术标准与要求**

**1.项目具体要求**

1.1本次招标确定环保棺木供货资格商，服务期限为1年（具体供货期限在签订合同时确定），或项目预算金额（包1：6,500,000.00元;包2：6,500,000.00元；包3：4,600,000.00元）使用完毕为止。

1.2中标人必须自觉接受采购人及其主管部门的工作指导、业务协调和监督检查。

1.3中标人必须根据殡葬行业的特殊性提供完善的应急处理方案、供货管理方案、产品包装方案、产品运输方案、售后服务方案、产品质量管控方案、产品质检方案、产品环保监管方案等，保证采购人棺木销售工作正常开展。

1.4因供货产品的需求受市场波动影响，采购人无法预先确定并承诺特定款式产品的具体配送数量。中标人应严格按照采购人配送产品的款式、数量要求，按时保质保量完成配送，不得因数量不确定性拒绝或延迟履行配送义务。

1.5中标人必须设专人负责本合同项下供货服务的全流程对接工作，包括但不限于采购需求响应、配送协调、问题沟通等。采购人可通过电话方式下达采购需求，中标人应保证电话畅通，不得无故拒绝或拖延响应采购需求。送货应保证在采购人通知当日的12个小时内到达指定仓库，交货卸货时段在12:30—16:30，非该时段送达的，采购人有权拒绝接收。中标人在合同期内3次（含3次）未能按照合同约定按时按量完成送货的，即视为中标人严重违约，采购人有权单方面解除本合同，并要求中标人承担由此造成的损失。

1.6中标人须认真遵守职业道德和行业规范，严禁弄虚作假、营私舞弊，严格执行财经纪律，按规定缴纳税费，必须提供正规发票。中标人有违反财经纪律、不履行合同规定或提供伪劣商品的，视不同情况给予警告、取消供货资格、终止合同等处罚。

1.7在本项目执行过程中，采购人可根据工作需要对产品样式、规格进行调整，中标人对此应无条件予以配合，同时，在未改变相关产品样式、材质、规格调增不超过5%的前提下，中标人不能以任何借口要求采购人调增相关产品的单价。

**2.货物要求**

2.1中标人应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。

2.2每个产品都应有铭牌和合格证。铭牌上应标注制造厂名称、地址、产品名称和产品执行标准编号，合格证上应有制造厂名称、产品名称、规格尺寸、出厂日期、检验合格标记和检验员印章。产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良、运输不慎所造成的损失和由此而产生的退换货等一切费用均由中标人承担。

2.3棺木不得使用中纤板，应使用优质纸板、夹板和木料，不破裂、不断裂、不掉油漆、防湿、防蛀、防霉；螺丝和钉等金属零件要符合国家标准和相关行业标准。框架木料应用坚实、干燥的木材，不得有劈裂、虫蛀、腐朽、疤结的缺陷；结合处不能有断裂、缺材和松动。棺木外观精致，饰面纹理清晰、自然、对称、表面平整顺滑、无裂痕、无凹凸现象，棺盖与棺体结合缝均匀严密，无明显翘曲现象，棺盖闭合后，不易发生滑脱或松动现象。 棺木制作所用的油漆、胶水等均使用符合国家相关质量要求及环保要求的对人体无害的产品，棺木成品不得有刺激性气味。

2.4中标人的产品存在质量问题（不符合约定的要求，或低于中标样品质量），采购人有权要求中标人及时整改。如果整改3次仍不能满足质量要求，则采购人有权退回并不再采购该品种产品，且采购人有权按合同违约条款，终止合同，并接受相关部门处理，由此引起的一切后果，由中标人承担。

2.5若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

2.6合同实施期间，因实际供货需求需采购招标文件“用户需求书中产品清单”以外的货品，双方协商定价，但不得高于该货品同类的市场参考价。

**3.服务要求**

3.1如采购人需要临时增补货物，中标人须全力配合。

3.2货物所使用的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，并充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和东莞地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.3中标人应当根据采购人实际情况，按照与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物如数送到指定地点。除发生客观不可抗力的情况外，中标人不得推迟送货。如确需延迟送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人书面同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求因此产生的一切损失及费用由中标人承担。

3.4对于货不对版或质量达不到要求的款式，采购人可要求中标人退货或更换，中标人应无条件退换，并保证在采购人指定的时间内送到，因此而产生的相关责任一概由中标人承担。

3.5在货物交付时，中标人应服从采购人下属工作人员的指挥，必须按照要求进行叠放并配合采购人做好质量验收和货物进场登记工作。

4.**投标样品照片要求**

4.1所有投标人需在投标文件中按“4.投标样品照片要求”提交“表一：《投标样品照片清单》”中采购品种的照片，以供采购验收时参考。

**表一：**

**《投标样品照片清单》**

**包1：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购产品** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 惠民型纸棺 | 副 | 1 |  |
| 2 | 金福木棺 | 副 | 1 |  |
| 3 | 吉祥木棺 | 副 | 1 |  |

**包2：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购产品** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 4 | 全纸型纸棺 | 副 | 1 |  |
| 5 | 龙凤木棺 | 副 | 1 |  |
| 6 | 福寿棺（加大型） | 副 | 1 |  |

**包3：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购产品** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 7 | 祥福纸棺 | 副 | 1 |  |
| 8 | 福安寿棺 | 副 | 1 |  |

 3.2投标人需按所投标的包将“表一”中对应包的投标样品拍摄成高清数码照片，并将所有照片按“表一”顺序排列，附在投标文件中。建议采用1000万像素以上摄影器材拍摄，格式采用JPEG格式。所有投标样品的照片为彩色近照（每个产品照片应包括：棺木长边正面、45度侧面、俯视外观、俯视内里特写照，A4相纸幅面），且每张照片应用标尺示明产品的尺寸（每张照片须在正面空白处加盖公司公章或公司电子签章），具体要求：

3.2.1请按招标文件要求将投标样品的图片，附在投标文件中。

3.2.2每张样品图片需配以简单的文字说明（内容包括：序号、棺木名称、具体部位、材质、生产工艺等）。

3.3照片中示明的尺寸应符合上述“表一”中质量标准要求，未提交或少提交照片的产品评审项评分为零分。

3.4在采购任务完结之后，中标人签合同时需用U盘提交上述样品高清电子版图片（图片内容与投标时一致）给采购人作为供货验收参考。

3.5投标人的投标样品照片不能相互共用。

**4.其他要求**

本项目所采购的中标候选人必须接受采购人对其经营场所及其财务、技术和服务能力等进行现场核实，若发现与投标文件不符、虚假应标等，采购人有权解除合同，并报相关监管部门处理。

**5.产品清单**

包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（MM）** | **材质及工艺说明** | **产品材料及****质量要求** | **样板图片****（仅供参考）** |
| 1 | 惠民型纸棺 | 外尺寸：1950×590×420内尺寸：1840×490×390 | **材质：**环保蜂窝纸板；**工艺：**棺体无盖，整体贴木纹饰面纸，内部优质布装裱。 | 产品的承重能力： A.产品承重达100KG以上（产品内部加载100kg加载块，用纸棺固定抽带水平吊起，保持1小时，纸棺结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载75kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； |  |
| 2 | ◆金福木棺 | 外尺寸：1910×560×420内尺寸：1855×505×300 | **材质：**环保型夹板、环保型木方、环保复合板；**工艺：**表面贴木纹饰面纸，棺体两侧附莲花、荷叶等浮雕（占比不低于三分之一），棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。 | 产品的承重能力： A.产品承重达140KG以上（产品内部加载140kg加载块，用棺木固定抽带水平吊起，保持1小时，棺体结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载105kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | **微信图片_20200513115630** |
| 3 | 吉祥木棺 | 外尺寸：1910×560×420内尺寸：1855×505×300 | **材质：**环保型夹板、环保型木方、环保复合板；**工艺：**表面环保喷漆工艺，棺体两侧附仙鹤、祥云等浮雕（占比不低于二分之一），棺头、尾贴福、寿字图案，棺体优质精美装饰及点缀，配前后拉手各2个，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。 | 产品的承重能力： A.产品承重达180KG以上（产品内部加载180kg加载块，用棺木固定抽带水平吊起，保持1小时，棺体结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载135kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | IMG_1478 |
| 供应的环保棺木均需满足以下条件：1.产品需符合GB/T31182-2014《火化棺通用技术条件》的要求。棺木制作所使用的纸板、夹板、木材、油漆、胶水等均应采用环保材料，并达到国家规定的相应材料的环保标准。棺木燃烧所排放烟尘需符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），棺木焚烧后没有残渣。2.防水性能要达到标准：外表面防水，保持30分钟，每100平方厘米吸水量少于5g（试验可参照GB/T 1540）；3.产品的承重能力：产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从环保棺木外侧正中间位置向内施加50kg推力和环保棺木内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；4.标有“◆”产品需提供检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告；5.材质的检测方法也可采用不同的检测方法，但要求达到同等结果；6..投标人所投各式货物的长、宽、高偏离不得超过以上表格列出尺寸的±3%，否则视为负偏离。 |

包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（MM）** | **材质及工艺说明** | **产品材料及****质量要求** | **样板图片****（仅供参考）** |
| 1 | 全纸型纸棺 | 外尺寸：1950×590×420内尺寸：1840×490×390 | **材质：**环保蜂窝纸板；**工艺：**整体贴木纹饰面纸，内部金黄色优质绸布装裱。 | 产品的承重能力： A.产品承重达100KG以上（产品内部加载100kg加载块，用纸棺固定抽带水平吊起，保持1小时，纸棺结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载75kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | IMG_1476 |
| 2 | ◆龙凤木棺 | 外尺寸：1910×560×420内尺寸：1855×505×300 | **主材：**环保型夹板、环保型木方、环保复合板；**工艺：**整体环保喷漆工艺，棺体两侧附龙凤、祥云等浮雕（占比不低于三分之二），棺头、尾附福、寿字浮雕，棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。 | 产品的承重能力： A.产品承重达140KG以上（产品内部加载140kg加载块，用棺木固定抽带水平吊起，保持1小时，棺体结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载105kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | 龙凤木棺 |
| 3 | 福寿棺（加大型） | 外尺寸:2050×600×430 内尺寸：2000×560×360 | **材质：**环保型夹板、环保型木方、环保复合板；**工艺：**表面环保喷漆工艺，棺体两侧附仙鹤、祥云等浮雕，棺头、尾贴福、寿字图案，棺体优质精美装饰及点缀，配前后金色拉手各2个，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。 | 产品的承重能力： A.产品承重达220KG以上（产品内部加载220kg加载块，用棺木固定抽带水平吊起，保持1小时，棺体结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载165kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | **03117394a23cd0660a99e0260458a7a** |
| 供应的环保棺木均需满足以下条件：1.产品需符合GB/T31182-2014《火化棺通用技术条件》的要求。棺木制作所使用的纸板、夹板、木材、油漆、胶水等均应采用环保材料，并达到国家规定的相应材料的环保标准。棺木燃烧所排放烟尘需符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），棺木焚烧后没有残渣。2.防水性能要达到标准：外表面防水，保持30分钟，每100平方厘米吸水量少于5g（试验可参照GB/T 1540）；3.产品的承重能力：产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从环保棺木外侧正中间位置向内施加50kg推力和环保棺木内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；4.标有“◆”产品需提供检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告；5.材质的检测方法也可采用不同的检测方法，但要求达到同等结果；6..投标人所投各式货物的长、宽、高偏离不得超过以上表格列出尺寸的±3%，否则视为负偏离。 |

包3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（MM）** | **材质及工艺说明** | **产品材料及****质量要求** | **样板图片****（仅供参考）** |
| 1 | 祥福纸棺 | 外尺寸：1950×590×420内尺寸：1840×490×390 | **材质：**环保蜂窝纸板、环保型夹板；**工艺：**整体贴木纹饰面纸，棺体两侧及棺盖饰精美“龙凤戏珠”饰件，棺体头尾附福、寿字装饰，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。 | 产品的承重能力： A.产品承重达100KG以上（产品内部加载100kg加载块，用纸棺固定抽带水平吊起，保持1小时，纸棺结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载75kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | 禅福 |
| 2 | ◆福安寿棺 | 外尺寸：1910×560×420内尺寸：1855×505×300 | **材质：**环保型夹板、环保型木方、环保复合板；**工艺：**表面环保喷漆工艺，棺体两侧附仙鹤、祥云等浮雕（占比不低于三分之一），棺头、尾贴福、寿字图案，棺体优质精美装饰及点缀，内部金黄色优质绸布褶皱、精美形状装饰。 | 产品的承重能力： A.产品承重达180KG以上（产品内部加载180kg加载块，用棺木固定抽带水平吊起，保持1小时，棺体结构无损坏，抽带无损坏）；B.产品内部加载135kg，于50CM高水平跌落，产品结构无损坏； | **加大永福-2** |
| 供应的环保棺木均需满足以下条件：1.产品需符合GB/T31182-2014《火化棺通用技术条件》的要求。棺木制作所使用的纸板、夹板、木材、油漆、胶水等均应采用环保材料，并达到国家规定的相应材料的环保标准。棺木燃烧所排放烟尘需符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），棺木焚烧后没有残渣。2.防水性能要达到标准：外表面防水，保持30分钟，每100平方厘米吸水量少于5g（试验可参照GB/T 1540）；3.产品的承重能力：产品遇外力碰撞整体结构无损坏（可用加载块从环保棺木外侧正中间位置向内施加50kg推力和环保棺木内侧正中间位置向外施加50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）；4.标有“◆”产品需提供检测报告：①产品材料环保报告；②产品力学物理报告；③燃烧排放烟尘环保报告；5.材质的检测方法也可采用不同的检测方法，但要求达到同等结果；6..投标人所投各式货物的长、宽、高偏离不得超过以上表格列出尺寸的±3%，否则视为负偏离。 |