松湖迎宾里20F厨房设备项目

项目编号：2023ZD230

竞争性谈判文件

采购人：东莞松湖迎宾里酒店有限公司（盖单位章）

采购代理机构：广东正德招标有限公司（盖单位章）

2023年12月

目 录

[第一章 竞争性谈判公告 4](#_Toc8202)

[第二章 竞争性谈判响应须知 6](#_Toc29650)

[竞争性谈判响应须知前附表 6](#_Toc5931)

[1. 总则 10](#_Toc15744)

[2. 竞争性谈判文件 12](#_Toc5141)

[3. 响应文件 13](#_Toc906)

[4. 竞争性谈判 15](#_Toc11193)

[5. 公开唱标 16](#_Toc7925)

[6. 评审 16](#_Toc21401)

[7. 成交 17](#_Toc21914)

[8.合同签订 18](#_Toc20220)

[9.采购代理服务费 19](#_Toc1814)

[10. 纪律和监督 19](#_Toc19131)

[11. 需要补充的其他内容 19](#_Toc29150)

[第三章 评审办法 20](#_Toc17519)

[一、评审办法前附表 20](#_Toc23100)

[1．评审方法 20](#_Toc5)

[2．评审标准 20](#_Toc27147)

[3．评审程序 21](#_Toc9990)

[第四章 用户需求书/技术规范书 24](#_Toc5985)

[第五章 合同条款格式 37](#_Toc18199)

[第六章 响应文件格式 45](#_Toc4498)

[目 录 47](#_Toc20859)

[第一部分 技术商务部分 48](#_Toc28455)

[一、评审索引表 48](#_Toc2970)

[二、竞争性谈判响应函 49](#_Toc27847)

[三、联合体协议书（如有） 51](#_Toc8418)

[四、法定代表人身份证明 52](#_Toc19484)

[五、法定代表人授权委托书 53](#_Toc18550)

[六、项目实施方案 54](#_Toc6978)

[七、项目管理机构 55](#_Toc17796)

[八、实质性条款偏离表 57](#_Toc12349)

[九、技术条款偏离表 58](#_Toc32581)

[十、资格审查资料 59](#_Toc16773)

[十一、不可撤销履约保函 60](#_Toc5610)

[十二、其他需要补充的资料 61](#_Toc3001)

[第二部分 经济部分 62](#_Toc17415)

[一、报价一览表 62](#_Toc13792)

[二、分项报价表 63](#_Toc6200)

[第三部分 唱标信封（单独密封） 64](#_Toc28919)

**第一章 竞争性谈判公告**

[松湖迎宾里20F厨房设备项目]竞争性谈判公告

松湖迎宾里20F厨房设备项目采购人为东莞松湖迎宾里酒店有限公司，采购代理机构为广东正德招标有限公司，已具备竞争性谈判条件，现进行公开竞争性谈判。

**一、 项目名称及采购内容**

* 1. 项目名称：松湖迎宾里20F厨房设备项目；
  2. 采购范围：松湖迎宾里20F厨房设备项目（具体以设备清单为准）；
  3. 项目地点：广东省东莞市松山湖园区博恒二路1号9栋2001室；
  4. 交货期：自合同签订生效之日起45天内完成交货、安装及调试；
  5. 预算金额：498854.00；
  6. 最高限价：498854.00；
  7. 标包划分：本项目不划分标包。

**二、 响应人资格要求**

* 1. 响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】
  2. 业绩要求：具备厨房设备类项目经验，要求2020年1月1日起至今，完成至少1个合同金额30万元（或）以上厨房设备（含安装）类业绩。【按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）、该合同期内任意一期发票复印件，并加盖公章】
  3. 响应人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。
  4. 响应人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供书面声明】
  5. 响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。【以响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应人需提供相关证明资料】
  6. 未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行】
  7. 本项目（不接受）联合体响应。

**三、 竞争性谈判文件的获取**

3.1竞争性谈判文件获取时间：2023年12月26日至2024年1月1日。

3.2竞争性谈判文件获取地点：/。

3.3竞争性谈判文件获取方式：东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东正德招标有限公司网站(http://www.zdbidding.com）不记名免费下载。

**四、 响应文件的递交**

4.1响应文件递交的截止时间为2024年1月2日9时30分，递交地点为：东莞市南城街道西平社区下手新村一巷17号广东正德招标有限公司开评标室。

4.2出现以下情形时，采购代理机构不予接收响应文件：

4.2.1逾期送达或者未送达指定地点的；

4.2.2未按竞争性谈判文件要求密封的。

**五、 发布公告的媒介**

1.1竞争性谈判公告发布媒介：本次公告在东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东正德招标有限公司网站(http://www.zdbidding.com）上发布（参照《东实集团招标采购管理办法》、《工程招标实施细则》、《采购实施细则》要求执行）。

1.2 成交候选人公示发布媒介：东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）。

**六、 竞争性谈判保证金**

6.1.竞争性谈判保证金金额：9900.00元。

6.2.竞争性谈判保证金缴纳方式：银行转账或电汇。

**七、 联系方式**

采购人名称：东莞松湖迎宾里酒店有限公司

采购人地址：广东省东莞市松山湖园区博恒二路1号9栋2001室

联系人：晁工

联系电话：0769-26622888

采购人采购代理机构名称：广东正德招标有限公司

采购代理机构地址：东莞市南城街道西平社区下手新村一巷17号

联系人：李先生

联系电话：0769-22682666

电子邮件：zdbidding@163.com

采购代理机构：广东正德招标有限公司

日期：2023年12月26日

**第二章 竞争性谈判响应须知**

# 竞争性谈判响应须知前附表

本竞争性谈判响应须知前附表是对竞争性谈判响应须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** | |
| 1.1.5 | 项目承包方式 | ■固定总价包干  □固定单价暂定总价包干  □其他， | |
| 1.2 | 资金来源 | 企业自筹 | |
| 1.3.5 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | |
| 1.6.3 | 联合体响应 | ■不接受  □接受，联合体响应的，应满足下列要求： 。 | |
| 1.12 | 踏勘现场 | ■不统一组织，响应人须自行踏勘现场  □组织，踏勘现场时间、地点： | |
| 2.1.3 | 实质性要求 | 竞争性谈判文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的谈判响应将被否决。 | |
| 2.2.1 | 响应人提出澄清要求的截止时间和方式 | 响应人应当在提交响应文件截止时间至少2日前提出澄清要求。  提出澄清要求的方式：书面方式 | |
| 2.2.2 | 采购人澄清或修改发布方式 | 采购人发出的澄清或修改内容统一以补充通知文件形式发布在东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东正德招标有限公司网站(http://www.zdbidding.com），视为潜在竞争性谈判响应人已获取相关文件。  若潜在竞争性谈判响应人未留意或未及时获取补充通知文件，一切后果由竞争性谈判响应人自行承担。 | |
| 3.2.2 | 响应文件响应和编写 | 本条款增加规定：   1. 响应人应对竞争性谈判文件中的《“**★**”号条款响应表》填写实质性条款响应情况。**响应人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。** 2. 响应人对竞争性谈判文件中“合同条款”、“用户需求书/技术规范书”作出的负偏离，采购人如不接受，可要求响应人以竞争性谈判文件中的要求为准，如响应人拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同，采购人不作任何补偿。 | |
| 3.2.4 | 响应文件的盖章 | 本条款增加规定：   1. **响应文件中凡出现响应人单位落款的地方应盖单位公章，如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章的，应提供所使用印章的合法备案证明（复印件需加盖公章）。** 2. 同时响应文件盖章必须符合以下其中一种： 3. 加盖响应人单位骑缝章； 4. 逐页加盖响应人单位印章。   **请按上述要求制作响应文件，否则其谈判响应将被否决。** | |
| 3.3 | 报价方式及具体要求 | 本条款增加规定：   1. 本项目采用价税分离的报价方式。 2. **本项目谈判报价(含税）不得超过最高限价。**若谈判报价(含税）超过谈判最高限价的，或谈判小组按竞争性谈判文件的要求对谈判报价(含税）进行修正后的修正价格超过谈判最高限价的，将作否决谈判处理。 3. 谈判报价应包括所有材料、人工、利润及相关税费等所有费用。 | |
| 3.4.1 | 谈判有效期 | 谈判有效期：90天。 | |
| 3.5.1 | 谈判保证金金额 | 谈判保证金金额：9900.00元 | |
| 3.5.2 | 谈判保证金形式 | 1.谈判保证金的形式：银行转账或电汇。  2.响应文件中须提供谈判保证金缴纳凭证复印件。唱标同时将公开展示谈判保证金凭证。  3.谈判保证金有效期与谈判有效期一致。  4.提交谈判保证金帐户信息：  帐号：528000013800128  开户行：东莞银行股份有限公司松山湖科技支行  开户名称：东莞松湖迎宾里酒店有限公司  **（注：各响应人在转帐或电汇时须在用途栏上备注项目编号，及项目名称，如有字数限制项目名称可简写。）** | |
| 3.6.1 | 响应文件份数 | **正本1份、副本2份，唱标信封1份。** | |
| 3.6.6 | 响应文件的密封和标记要求 | 本条款增加规定：  1）商务技术响应文件、经济响应文件应分别装订，密封后，加贴封条，在封口处加盖骑缝章或者由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。  2）商务技术竞争性谈判响应文件里不能含有任何有关谈判报价信息。  3）响应文件外层包封上应写明的内容如下：  **采购人名称：**  **采购代理机构名称：**  **递交响应文件地址：**  **（项目名称）响应文件**  **响应人名称：**  **联系人：**  **联系方式：**  **在 年 月 日 时 分前不得开启** | |
| 4.1.1 | 响应文件递交截止时间 | 详见竞争性谈判公告 | |
| 4.1.2 | 响应文件递交地点 | 详见竞争性谈判公告 | |
| 4.1.4 | 响应文件退还 | 不退还 | |
| 5.1 | 唱标时间和地点 | 同响应文件递交截止时间和地点 | |
| 6.1.1 | 谈判小组组成人数 | 3人及以上单数 | |
| 6.3 | 评审方法 | 最低评标价法 | |
| 6.4 | 推荐成交候选人原则 | 本项目推荐3名成交候选单位。根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。 | |
| 7.1 | 成交候选人公示媒介 | 东莞实业投资控股集团有限公司网站（网址：http://www.dgsy.com.cn/） | |
| 7.3.1 | 成交人确定 | □谈判小组直接确定成交人，成交人数量： 人  ■采购人确定成交人，成交人数量：1人 | |
| 7.3.2 | 成交原则 | 采购人根据谈判小组推荐的成交候选人名单排序依次确定成交人。 | |
| 8.1.1 | 履约担保金额、缴纳方式及要求 | 1.履约担保金额：合同金额的10%  2.履约担保方式：（现金/银行汇票/银行支票/银行保函）  3.响应人在合同签订前提交履约担保，履约担保金额不超过成交合同金额的10%，如果成交人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，成交人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为成交人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。  4.履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。  5.履约担保要求：  （1）履约保函。如果响应人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：  ①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。  ②保函的格式参考竞争性谈判文件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由报价人负责。  ③履约保函必须打印，手写、涂改无效。  （2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。响应人必须保证履约保证金以响应人名称在签订合同前提交至采购人指定账户。  （3）若成交人不能按本竞争性谈判文件的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消成交人的成交资格（采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购），谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。  （4）为取得履约担保所需的费用，由成交人承担；若交货期延误，履约担保时间延长，延长费用由成交人承担。  （5）若成交人在合同履行过程中出现项目质量事故、交货期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；成交人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。  （6）下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利：  ①成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；  ②成交人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。  （7）在整个项目验收合格后，成交人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续。 | |
| 9 | 采购代理服务费金额、交纳方式和时限 | ■由采购人支付  □由成交人支付，具体如下：  **采购代理服务费的金额：中标金额数为基数，按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准乘以70%计取。**  交纳方式：详见第六章响应文件格式  交纳时限：详见第六章响应文件格式 | |
| 10 | 需要补充的其他内容 | | |
| …… |  | |  |

## 1. 总则

**1.1 项目概况**

1.1.1本项目根据东实集团及采购人相关招标采购管理规定执行，本项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判。

1.1.2 本项目采购人：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.1.3 本项目名称：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.1.4 本项目地点：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.1.5本项目承包方式：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

**1.2 资金来源和落实情况**

本项目资金已落实，资金来源见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

**1.3 竞争性谈判范围、服务时间和质量要求**

1.3.1 本次竞争性谈判范围：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3.2 本项目的服务时间：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3.4 本项目的标包划分情况：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.3.5本项目的质量要求：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

**1.4 竞争性谈判方式**

公开竞争性谈判：是指采购人以竞争性谈判公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织竞争性谈判。

**1.5 竞争性谈判组织形式**

本次竞争性谈判由采购人自行组织或委托采购代理机构的方式进行，竞争性谈判组织形式、代理机构名称及联系方式见第一章 “竞争性谈判公告”。

**1.6响应人资格要求**

1.6.1响应人应具备承担本项目服务的资格要求：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.6.2本项目采用资格后审的审查方式。

1.6.3本须知前附表规定接受联合体响应的，除本须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中响应；

（3）联合体牵头人须在响应文件上按要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）；

（4）本须知前附表规定的其他要求。

**1.7 响应人不得存在的情形**

1.7.1 响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的；

（6）法律法规规定的其他情形；

（7）竞争性谈判文件规定的其他情形：见竞争性谈判公告或竞争性谈判响应须知前附表。

1.7.2 响应人在竞争性谈判活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格：

（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、谈判小组成员串通谈判，损害采购人或者其他响应人的合法权益的；

（2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的；

（3）以他人名义谈判或以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的；

（5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约担保的；

（6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；

（7）相关工作人员应当回避而不回避的；

（8）其他违法违规的行为。

1.7.3有下列情形之一的，视为响应人串通谈判，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.7.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义谈判，其响应无效：

1.7.5有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

1.7.6响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避：

（一）是其主要负责人的近亲属的；

（二）竞争性谈判活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响竞争性谈判活动公平公正的；

（三）其他可能影响竞争性谈判活动公平、公正进行的关系。

**1.8 费用承担**

响应人准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

**1.9 保密**

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.10 语言文字**

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.11 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.12 踏勘现场**

1.12.1 采购人不统一组织，响应人须自行踏勘现场。

1.12.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的实施地点和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

## 2. 竞争性谈判文件

**2.1 竞争性谈判文件的组成**

　　2.1.1 本竞争性谈判文件一般由以下部分组成：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判响应须知

第三章 评审办法

第四章 用户需求书(服务类/货物类)；技术规范书、工程量清单、图纸（施工类）；

第五章 合同模板

第六章 响应文件格式

采购人另有要求的，见竞争性谈判响应须知前附表。

根据本章第2.2款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.1.2竞争性谈判文件对同一内容的表述应当一致。第一章 “竞争性谈判公告”与竞争性谈判文件在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以第一章 “竞争性谈判公告”为准；竞争性谈判响应须知前附表与正文在同一内容的表述上有矛盾或冲突时，以竞争性谈判响应须知前附表为准。

2.1.3**竞争性谈判文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，任何不满足实质性条款的谈判将被否决；**对于非实质性要求和条件，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

**2.2 竞争性谈判文件的澄清和修改**

2.2.1响应人对竞争性谈判文件有任何疑问的，应当按照竞争性谈判响应须知前附表规定的时间和方式，向采购人提出澄清要求。

2.2.2无论是采购人根据需要主动对竞争性谈判文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对竞争性谈判文件做出澄清，采购人都应当按照竞争性谈判响应须知前附表规定的时间和方式，将澄清或修改内容发给所有潜在竞争性谈判响应人，但不指明问题的来源。

2.2.3如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交响应文件截止时间至少3日前发出，不足3日的，采购人应相应顺延递交响应文件的截止时间。

2.2.4所有关于竞争性谈判文件的澄清和修改均作为竞争性谈判文件的补充部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.5响应人对采购人提供的竞争性谈判文件所作出的推论、解释和结论，采购人概不负责；响应人由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由响应人自行负责。

## 3. 响应文件

**3.1 响应文件的组成**

响应人应当按照竞争性谈判文件的要求编制并提交响应文件。

**3.2响应文件的编制**

3.2.1响应人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，响应文件应当对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2响应人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。响应人没有按照竞争性谈判文件要求递交全部资料，或者响应人没有对竞争性谈判文件的所有实质性要求作出全面响应是采购人的风险，并可能导致其竞争性谈判被否决。响应文件响应和编写的具体要求见竞争性谈判响应须知前附表。

3.2.3响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关竞争性谈判的所有往来函电均应使用中文。响应人提交的证明文件和印刷的文献如使用其他语言的，相应内容应译成中文，在解释响应文件时以中文译本为准。

3.2.4响应文件应当使用不褪色的材料书写或打印，并盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由响应人的法定代表人或其委托代理人签字确认。响应文件盖章或者签字另有要求的，见竞争性谈判响应须知前附表。

**3.3 竞争性谈判报价**

3.3.1竞争性谈判报价的具体要求见竞争性谈判响应须知前附表。

3.3.2竞争性谈判货币：人民币。响应文件中如出现其他币种，一律以唱标当天中国人民银行公布的汇率折算为人民币。

3.3.3 **采购人设有最高谈判限价的，响应人的竞争性谈判报价不得超过最高限价，否则其谈判将被否决。**最高竞争性谈判限价或其计算方法见竞争性谈判响应须知前附表。

3.3.4 采购人不接受响应人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

**3.4 竞争性谈判有效期**

3.4.1谈判有效期从递交响应文件截止日起计算，竞争性谈判有效期的具体时间见竞争性谈判响应须知前附表，在此期间，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。**谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的谈判将被否决。**

3.4.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长竞争性谈判有效期。响应人同意延长的，应相应延长其竞争性谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

**3.5 竞争性谈判保证金**

3.5.1 采购人要求响应人提交竞争性谈判保证金的，响应人必须在提交响应文件的同时，按照竞争性谈判响应须知前附表的规定提交竞争性谈判保证金。

3.5.2 采购人可以规定竞争性谈判保证金是以现金、支票、银行汇票、中国注册的银行出具的银行保函等方式递交。竞争性谈判保证金的形式见竞争性谈判响应须知前附表。

3.5.3 采购人应当在项目书面合同签订后5日内向成交人和未成交的响应人无息退还竞争性谈判保证金，退还至响应人原转出账户。

3.5.4 有下列情形之一的，竞争性谈判保证金可不予退还：

（1）响应人在规定的竞争性谈判有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议的；

（3）响应人有串通竞争性谈判、弄虚作假等行为的；

（4）响应人以他人名义响应、与他人串通响应、以行贿手段谋取成交、弄虚作假等行为。

（5）成交人提交虚假资料或无效资料成交，影响成交结果的。

（7）成交人无正当理由拒绝提交相关证件原件核对的。

（8）成交人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（9）其他规定见竞争性谈判响应须知前附表。

**3.5.5 未按要求提交竞争性谈判保证金或提交的竞争性谈判保证金不足的竞争性谈判将被否决。**

**3.6 响应文件的式样、密封和标记**

3.6.1响应人应当编制一份响应文件“正本”和竞争性谈判响应须知前附表所述份数的“副本”，副本为正本复印件。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.6.2每份响应文件的正本、副本及唱标信封应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”和“唱标信封”字样。正本或副本应按目录顺序要求排列并牢固装订成册。不能有脱页，不能使用活页夹装订。

3.6.3响应文件应当按照竞争性谈判文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”、“副本”和“唱标信封”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位章或者由响应人的法定代表人或其委托代理人签字。

3.6.4外层包封应当写明采购人名称和地址、项目名称、采购代理机构编号、并注明唱标时间以前不得开封。还应当写明响应人的名称与地址、联系方式，以便竞争性谈判出现逾期送达时能原封退回。

3.6.5提交响应文件时，采购人应当对符合竞争性谈判文件规定密封和标记的响应文件进行签收。

3.6.6采购人对于响应文件密封、标记另有要求的，见竞争性谈判响应须知前附表。

## 4. 竞争性谈判

**4.1 响应文件的递交**

4.1.1响应文件递交截止时间：见竞争性谈判响应须知前附表。

4.1.2 响应人递交响应文件的地点：见竞争性谈判响应须知前附表。

4.1.3采购人/采购代理机构收到响应文件后，向响应人分别进行签收（唱标前不得提前公开已签收的响应人信息）。

4.1.4除竞争性谈判响应须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.1.5出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按竞争性谈判文件要求密封的。

**4.2 响应文件的修改、撤回和撤销**

4.2.1 在规定的竞争性谈判截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2响应人修改后的响应文件，应当在规定的竞争性谈判截止时间前按竞争性谈判文件的规定编制、密封、标记、提交和送达。

4.2.3 响应人撤回已递交的响应文件，应当书面通知采购人。采购人已收取竞争性谈判保证金的，应当自收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还。

4.2.4 响应人在规定的竞争性谈判截止时间后，不得在竞争性谈判有效期内撤销其竞争性谈判，否则采购人有权不退还其竞争性谈判保证金。

## 5. 公开唱标

**5.1 唱标时间和地点**

采购人将按照竞争性谈判响应须知前附表规定的时间和地点公开唱标，参加唱标的响应人代表应当签名报到，以证明其出席唱标。

**5.2 唱标程序**

5.2.1唱标会议由采购人或其委托的采购代理机构组织并主持，响应人代表对响应文件密封性进行检查。

5.2.2 采购人在递交响应文件截止时间前收到的所有响应文件在唱标时都应当当众予以拆封宣读。

5.2.3 唱标时，采购人应当当众宣布参加本次竞争性谈判的响应人个数及响应文件的密封情况，并宣读有效竞争性谈判的“报价一览表”中的内容，“报价一览表”一般包括：唱标时间和地点、响应人名称、价格等唱标内容、唱标过程监督记录、响应人提出的异议以及竞争性谈判文件中规定的其他内容。

5.2.4唱标内容填写在“唱标记录表”中，由唱标人、记录人、采购人代表、监督人、响应人代表签字确认，存档备查。

**5.3 唱标异议**

响应人对唱标有异议的，应当在唱标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评审

**6.1 谈判小组**

6.1.1评审由依法组建的谈判小组负责，具体人数见竞争性谈判响应须知前附表。

6.1.2评审期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审的过程和结果。

6.1.3谈判小组成员名单在成交结果确定前保密。

**6.2 评审原则**

6.2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

**6.3 评审方法**

6.3.1 竞争性谈判文件中详细载明评审方法作为本次评审所采用的评审方法。评审方法见竞争性谈判响应须知前附表。

6.3.2 法律、法规允许的其他评审方法。

**6.4 推荐成交候选人原则**

谈判小组应当根据竞争性谈判文件的规定推荐成交候选人，具体推荐原则见竞争性谈判响应须知前附表。

**6.5 评审报告**

评审完成后，谈判小组应当及时向采购人提交评审报告和成交候选人名单。

## 7. 成交

**7.1 成交候选人公示**

7.1.1进行公开竞争性谈判的项目，评审结果按照采购人内控管理规定确认后，在成交候选人公示发布的媒介公示全部成交候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2响应人或者其他利害关系人对项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

**7.2资格后审（履约能力审查）**

7.2.1采购人有权根据竞争性谈判文件中的要求，对评委会推荐的成交候选人进行资格后审。

7.2.2成交候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消中标资格，且谈判保证金可不予退还。

7.2.3资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在响应文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对，综合考察成交人的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,成交候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

7.2.4如发现响应人以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，采购人有权取消其成交资格，且谈判保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

7.2.5如果审查通过，采购人将把合同授予该成交人；如果审查没有通过，采购人有权取消其成交资格，且谈判保证金可不予退还，并依次审查下一名成交候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

**7.3确定成交人**

7.3.1除竞争性谈判响应须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，成交人数量见竞争性谈判响应须知前附表。

7.3.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人名单排序依次确定成交人，具体成交原则见竞争性谈判响应须知前附表。

7.3.3在签订合同之前，成交人放弃成交或者不能履行合同的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新竞争性谈判。

**7.4 成交通知**

7.4.1在成交通知书发出前，成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，成交候选人应当主动告知采购人。

7.4.2成交人确定后，采购人应当自行或委托采购代理机构向成交人发出成交通知书，同时通知未成交人。

7.4.3成交通知书是竞争性谈判档案和合同的组成部分。

7.4.4成交通知书对采购人和成交人具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的，应当承担法律责任。

## 8.合同签订

**8.1 履约担保**

8.1.1在签订合同前，成交人应当按照“竞争性谈判响应须知前附表”中规定的履约担保金额和方式向采购人提交履约担保。

8.1.2 成交人不能按照竞争性谈判文件要求提交履约担保的，视为放弃成交，其竞争性谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

**8.2合同签订**

8.2.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞争性谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

## 9.采购代理服务费

采购代理服务费的金额、形式及交纳时限见竞争性谈判响应须知前附表。

## 10. 纪律和监督

**10.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**10.2 对响应人的纪律要求**

响应人不得相互串通竞争性谈判或者与采购人串通竞争性谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义竞争性谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

**10.3 对谈判小组成员的纪律要求**

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

**10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

**10.5 采购监督小组**

10.5.1采购人应当组建采购监督小组对竞争性谈判过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就资格审查或者评标涉及的实质内容发表意见或者参与资格审查委员会、谈判小组的讨论。

10.5.2特殊情况导致开标、评标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现竞争性谈判活动存在其他违反相关规定行为的，采购监督小组应当及时报告监督部门。

10.5.3采购监督小组可以通过检查、随机抽查、现场监督、网络在线监督等方式对竞争性谈判活动进行监督，竞争性谈判活动各方应当自觉接受监督检查。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞争性谈判响应须知前附表。

# 第三章 评审办法

### 一、评审办法前附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 竞争性谈判文件索引页码 |
| 1 | 响应人资格要求 | 符合响应人资格要求 |  |
| 2 | 竞争性谈判保证金 | 按采购文件的规定提交竞争性谈判保证金的 |  |
| 3 | 响应文件盖章、签署 | 响应文件按采购文件要求签署、盖章的 |  |
| 4 | 报价 | 按照竞争性谈判文件的规定进行报价的 |  |
| 5 | “★”符号的条款 | 无负偏离标注“★”符号的条款 |  |
| 6 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 7 | 其他 | 未出现法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |  |
| 8 |  | …… |  |
| 成交候选人推荐原则 | | 本项目推荐3名成交候选人。根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。 | |

### 1．评审方法

本次评审采用最低评标价法。谈判小组对满足竞争性谈判文件实质性要求的响应文件，根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。

### 2．评审标准

评审标准：见评审办法前附表。

### 3．评审程序

#### 3.1 初步评审

**3.1.1**谈判小组根据评审办法前附表规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其竞争性谈判。

**3.1.2**谈判小组可以要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字、计算错误的内容做必要的澄清、说明、修正或补充。澄清、说明、修正或补充应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。响应文件不响应竞争性谈判文件的实质性要求和条件的，不允许响应人通过澄清等方式使之成为具有响应性的竞争性谈判。

**3.1.3**谈判小组不得向响应人提出带有暗示性或诱导性的问题或向其明确响应文件中的遗漏和错误，不得接受响应人主动提出的澄清、说明、修正和补充。

**3.1.4 响应人有以下情形之一的，谈判小组应当否决其竞争性谈判：**

1. **响应文件中无法定代表人证明书及其出具的授权委托书的；**
2. **未按竞争性谈判文件规定加盖公章和签署；**
3. **响应人提交两份以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按竞争性谈判文件规定提交备选竞争性谈判方案的除外；**
4. **响应人以他人名义竞争性谈判或者响应人经资格审查不符合资格条件的；**
5. **未按要求提交竞争性谈判保证金或提交的竞争性谈判保证金不足的；**
6. **竞争性谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；**
7. **竞争性谈判报价低于成本价，且响应人不能按谈判小组要求对其报价进行合理说明或提供相关证明材料的；**
8. **竞争性谈判报价高于竞争性谈判文件设定的最高限价的；**
9. **响应文件未能对竞争性谈判文件中提出的实质性要求和条件做出实质性响应的；**
10. **响应人有串通竞争性谈判、弄虚作假、行贿等违法行为的；**
11. **不按谈判小组要求澄清、说明或补正；**
12. **竞争性谈判文件明确规定可以否决竞争性谈判的其他情形。**

3.1.5评审过程中，谈判小组收到低于成本价竞争性谈判的书面质疑材料、发现响应人的综合报价明显低于其他竞争性谈判报价或者设有标底时明显低于标底，认为竞争性谈判报价可能低于成本的，应当书面要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该响应人以低于成本报价竞标，谈判小组应当否决其竞争性谈判。

3.1.6 竞争性谈判报价有算术错误的，谈判小组按照以下原则对竞争性谈判报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，谈判小组应当否决其竞争性谈判。如有补充其他价格修正方式，详见竞争性谈判须知前附表。

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**3.2 谈判**

3.2.1确定谈判顺序

谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判的响应人的谈判顺序。

3.2.2比较与评价

谈判小组对实质性响应文件从商务、技术参数与规格型号、性能与质量、功能或整体方案、售后服务、响应人和制造商资信、相关业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价。

所有谈判小组成员集体与每位实质性响应的响应人分别进行单独谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息。谈判小组所有成员集中与响应人分别进行一轮或多轮谈判。

#### 3.3最终报价

竞争性谈判报价原则上不少于两轮报价（含唱标报价），谈判小组应要求所有参加最后一轮谈判的供应商在规定的统一截止时间前提交最终密封报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。原则上最后一轮报价应进行公开唱标。

除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购方不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。

**响应人最终报价逾时不交的，可视为自动放弃评审资格。**

**3.4推荐成交候选人**

竞争性谈判以响应人最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选人的依据，谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交侯选响应人。如最低投标报价相同，由谈判小组按技术指标优劣顺序排列。如果无法进行合理排序，则采用现场随机抽签方式确定。（若出现次低报价相同影响评审结果的，同样按上述程序执行。）

谈判小组推荐非报价最低的谈判响应人为成交响应人的，须附书面报告说明理由且由谈判小组全体成员签字确认。

在推荐确定成交候选人之前，谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该响应人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选人递补，以此类推。

**3.5编写评审报告**

竞争性谈判工作结束后，谈判小组根据全体成员签字的原始记录和结果编写评审报告。评审报告内容主要包括：(1)项目基本情况；(2)竞争性谈判过程介绍；(3)谈判小组构成；(4)谈判评审情况说明（包括详细评审评分、无效响应人名单及原因）；(5)响应人最终报价情况；(6)推荐成交候选人建议等。

# 第四章 用户需求书/技术规范书

### 商务需求书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说 明** |
|  | 交货地点 | 广东省东莞市松山湖园区博恒二路1号9栋2001室 |
|  | **★**交货期 | 自合同签订生效之日起45天内完成交货、安装及调试 |
|  | **★**质保期 | 货物质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于壹年（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内所需费用包括在本项目总报价中。 |
|  | 付款条件 | （1）合同签订后，成交供应商在7个工作日内向采购人提供合同总价款的10%（定金）的增值税专用发票和其他请款资料，采购人收到并核对无误后10个工作日内向成交供应商付款。  （2）项目完工并经采购人确认后，成交供应商向采购人提供合同总价款的70%的增值税专用发票和其他请款资料，采购人收到并核对无误后10个工作日内向成交供应商付款。（支付至合同总价款的80%）  （3）项目完工并经采购人验收合格确认后，成交供应商向采购人提供剩余的合同结算价款的增值税专用发票和其他请款资料，采购人收到并核对无误后10个工作日内向成交供应商付款（支付至合同结算价的97%）；剩余的3%作为质量保证金。  （4）项目质保期满后，成交供应商向采购人提供相应金额的增值税专用发票和其他请款资料，采购人收到并核对无误后10个工作日内将扣罚后剩余的质量保证金一次性无息付清。  注：成交供应商提交的增值税专用发票须备注栏写明项目名称、合同名称及项目地址。按照现行税收政策规定，每次付款前，成交供应商必须提供合法、有效、与本合同总价款条款中增值税税率一致的增值税专用发票给采购人，否则采购人有权拒绝付款且不构成违约；在采购人除支付质保金（若有）外的最后一期款项前，成交供应商须连同当期支付款项发票和质保金（若有）发票一并提交给采购人；若后期出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金（若有）的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整所引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。 |
|  | 质保期要求 | 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 |
|  | 售后服务 | 1、对采购人的服务通知，中标人在接到通知后4小时内响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，中标人需在10天内免费提供同档次的设备予采购人临时使用。  2、保修期内中标人包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。  3、中标人不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，采购人和中标人双方协商替代解决方案，由此产生的费用由中标人支付。 |
|  | 报价要求 | 投标报价应包含：按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于：项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其他税、货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用 |
|  | 包装、保险及运输、保管要求 | 1、设备材料的包装应当是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。  2、中标人所供货物应为制造商原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。  3、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。  4、各种设备提供装箱清单，按装箱清单验收货物。  5、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。  6、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。  7、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 |
|  | 安装调试 | 1、所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。  2、中标人应当依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、安装并调试至正常运行的最佳状态。  3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。  4、投标人应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如中标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由中标人免费提供。  5、现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证采购人正常操作设备的各种功能。 |
|  | 验收 | 1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。  2、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。  3、按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。验收期：在中标人书面向采购人提交验收申请，申请经采购人代表签字之日起采购人验收组织部门应在30个日历日内配合完成验收工作，无故拖延等同验收合格。  4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 |

### 技术需求书

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数量 | 名称 | 尺寸 | | | 设备参数 |
| 粗加工 |  |  | W | D | H |  |
| A01 | 1 | 灭蝇灯 |  |  |  | 粘捕式电源：6W/220V/50HZ；电网电压：5000V； |
| A02 | 2 | 四门高身冷藏冰箱 | 1229 | 800 | 1950 | +1 ℃ ~+4℃ |
| A03 | 1 | 四门高身冷冻冰箱 | 1229 | 800 | 1950 | -22℃ ~-18℃ |
| A04 | 1 | 货架 | 900 | 500 | 1800 | 采用304#不锈钢板制作：层架全部为1.0mm厚不锈钢结 构 ，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛 光；层板用1.0mm不锈钢板制作成；管脚采用φ 38mm×1.0mm厚不锈钢圆管。 |
| A05 | 1 | 单星盆台 | 700 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| A06 | 1 | 双联龙头 |  |  |  | 台出双孔，冷热混水，一字型手柄 |
| A07 | 1 | 挂墙单层板 | 1800 | 350 |  | 采用304#不锈钢板制作，采用1.2mm不锈钢板制作。 |
| A08 | 1 | 工作台下一层 | 1500 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：工作台面采用1.2mm不锈钢板制 造 ，台面下采用1.0mm不锈钢槽型补强撑加固；4根支脚应 采用直径38\*1.0mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25\*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈 钢子弹形底端可调脚 |
| A09 | 1 | 挂墙热水器 | 884 | 424 |  | 220V/3KW |
| A10 | 1 | 挂墙单层板 | 1500 | 350 |  | 采用304#不锈钢板制作，采用1.2mm不锈钢板制作。 |
| A11 | 1 | 双星盆台 | 1200 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| A12 | 2 | 双联龙头 |  |  |  | 台出双孔，冷热混水，一字型手柄 |
| A13 | 1 | 隔油池 | 500 | 300 | 300 | 采用304#不锈钢板制作，厚度1.2mm，不锈钢板制作， 内 部有隔油功能， 出水口采用不锈钢网板，全不锈钢制造，此 隔油池除油效率高，可能除去的最小油滴直径 100 ~ 150μ m ，另外隔池内加设若干隔油板，极大提高除油效率，防止 隔油池起火和油品挥发，并可防止灰沙进入。 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 1 | 货架 | 1100 | 500 | 1800 | 采用304#不锈钢板制作：层架全部为1.0mm厚不锈钢结 构 ，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛 光；层板用1.0mm不锈钢板制作成；管脚采用φ 38mm×1.0mm厚不锈钢圆管。 |
| B02 | 4 | 高身储物柜 | 1200 | 500 | 1800 | 采用304#不锈钢板制作：全部不锈钢结构，满足卫生和清 洁要求； 柜面板采用1.2mm不锈钢板，侧面板 、后围板及 层板用1.2不锈钢板，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆 角 ，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。 |
| B03 | 1 | 灭蝇灯 |  |  |  | 粘捕式电源：6W/220V/50HZ；电网电压：5000V； |
| B04 | 1 | 双星污碟台连沥水槽 | 2750 | 750 | 850/200 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| B05 | 2 | 双联龙头 |  |  |  | 台出双孔，冷热混水，一字型手柄 |
| B06 | 1 | 花洒龙头 |  |  |  | 工作温度：-15 -55℃ , 公称压力：2 -5 ( Mpa) 件名称：高 |
| B07 | 1 | 挂壁热水器 | 884 | 424 |  | 0V/3KW |
| B08 | 1 | 油水分离器 | 600 | 350 | 350 | 采用304#不锈钢板制作，厚度1.2mm，不锈钢板制作， 内 部有隔油功能， 出水口采用不锈钢网板，全不锈钢制造，此 隔油池除油效率高，可能除去的最小油滴直径 100 ~ 150μ m ，另外隔池内加设若干隔油板，极大提高除油效率，防止 隔油池起火和油品挥发，并可防止灰沙进入。 |
| B09 | 1 | 过道式洗碗机 | 1105 | 770 | 1450 | 装载高度：440mm，可容纳洗涤筐尺寸：500\*500mm，清 洗温度：55-65℃ ，喷淋温度：80 -90℃ ，耗水量： 350L/H ，主洗水箱容量：105L，主洗区洗臂数量：上3/下 3 ，清洗泵功率1.5KW，清洗加热功率：12KW，喷淋加热功 率：30KW，配电量：44KW，电源：380V/50HZ/3N。 |
| B10 | 1 | 集气罩 | 1500 | 800 | 500 | 罩体采用304#不锈钢板制作：不锈钢板板厚1.0mm；配防 水型防爆灯两侧板：采用304#不锈钢板制作：不锈钢板,板 |
| B11 | 1 | 洁碟台 | 1200 | 750 | 850/200 | 用103 #不锈钢板制作：工作台面采用1.2mm不锈钢板制 造 ，台面下采用1.0mm不锈钢槽型补强撑加固；4根支脚应 采用直径38\*1.0mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25\*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈 钢子弹形底端可调脚 |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 1 | 挂墙式双星洗手星 | 800 | 400 | 250 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| C02 | 2 | 感应龙头 |  |  |  |  |
| C03 | 2 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |
| C04 | 1 | 工作台柜 | 1950 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：工作柜面板采用1.2mm不锈钢 板 ，侧面板 、后围板及层板用1.2不锈钢板，面板应向内折 边成U形，高度为30 ~ 40mm折边处平整光滑，面板的刃口 倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生 清洁；所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。 |
| C05 | 2 | 双门平台冷藏冰箱 | 1500 | 750 | 800/100 | +1 ℃ ~+4℃ |
| C06 | 1 | 工作台柜 | 1790 | 750 | 800 | 采用304#不锈钢板制作：工作柜面板采用1.2mm不锈钢 板 ，侧面板 、后围板及层板用1.2不锈钢板，面板应向内折 边成U形，高度为30 ~ 40mm折边处平整光滑，面板的刃口 倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生 清洁；所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。 |
| C07 | 1 | 工作台柜 | 1650 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：工作柜面板采用1.2mm不锈钢 板 ，侧面板 、后围板及层板用1.2不锈钢板，面板应向内折 边成U形，高度为30 ~ 40mm折边处平整光滑，面板的刃口 倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生 清洁；所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。 |
| C08 | 1 | 双星盆台柜 | 1000 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| C09 | 2 | 单联龙头 |  |  |  | 台出单冷，单冷龙头，一字型手柄 |
| C10 | 1 | 净水器 | 550 | 300 | 125 E | 材质： 铝制外壳，PE内衬工作原理：活性炭，滤芯：活性 炭 ，容量：9000加仑/34020升 |
| C11 | 1 | 四门高身冷藏冰箱 | 1229 | 800 | 1950 | +1 ℃ ~+4℃ |
| 切配 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 1 | 单星盆台 | 750 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| D02 | 1 | 双联龙头 |  |  |  | 台出双孔，冷热混水，一字型手柄 |
| D03 | 1 | 挂墙单层板 | 1200 | 350 |  | 采用304#不锈钢板制作，采用1.2mm不锈钢板制作。 |
| D04 | 2 | 三门平台冷藏冰箱 | 1800 | 750 | 800/100 | +1 ℃ ~+4℃ |
| D05 | 2 | 挂墙单层板 | 1500 | 350 |  | 采用304#不锈钢板制作，采用1.2mm不锈钢板制作。 |
| 热厨 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 1 | 灭蝇灯 |  |  |  | 粘捕式电源：6W/220V/50HZ；电网电压：5000V； |
| E02 | 1 | 单向电热打荷台 | 2050 | 1050 | 800 | 电 量 (Power)：220v/1PH/50Hz 发热量( Kcal/Hr )：2KW,台面SUS304 1.5 mm，面板和侧板SUS304 1.0mm, (台面 、侧身及后背加保温棉), 门采用双层式结构，外壁用料SUS304 1.0mm, 内壁用料304 0.8mm 。发热管采用不锈钢加固，高精密电子温度显示温控，实现自动开关控制及温度调节功能，完美均衡加热 。可拆卸前部控制面板，使对组件的检查和日常维护变得十分轻松方便， 自动加热恒温。 |
| E03 | 1 | 三门平台冷藏冰箱 | 1800 | 750 | 800 | +1 ℃ ~+4℃ |
| E04 | 1 | 工作台开口柜 | 1800 | 300 | 800 | 采用304#不锈钢板制作：工作柜面板采用1.2mm不锈钢 板 ，侧面板 、后围板及层板用1.2不锈钢板，面板应向内折 边成U形，高度为30 ~ 40mm折边处平整光滑，面板的刃口 倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生 清洁；所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。 |
| E05 | 1 | 单星盆台 | 600 | 1050 | 800 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| E06 | 1 | 双联龙头 |  |  |  | 台出双孔，冷热混水，一字型手柄 |
| E07 | 2 | 抽屉电热打荷台 | 2050 | 1050 | 800 | 电 量 (Power)：220v/1PH/50Hz 发热量( Kcal/Hr )：2KW,台面SUS304 1.5 mm，面板和侧板SUS304 1.0mm, (台面 、侧身及后背加保温棉), 门采用双层式结构，外壁用料SUS304 1.0mm, 内壁用料304 0.8mm 。发热管采用不锈钢加固，高精密电子温度显示温控，实现自动开关控制及温度调节功能，完美均衡加热 。可拆卸前部控制面板，使对组件的检查和日常维护变得十分轻松方便，自动加热恒温。 |
| E08 | 4 | 吊天花双层架 | 2050 | 350 |  | 采用304#不锈钢板制作：采用304#不锈钢结构，满足卫生 和清洁要求；台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；脚通采用直 径38\*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚，支管采用 直径25\*1.2mm不锈钢圆管 |
| E09 | 1 | 油网烟罩 | 10250 | 1350 | 500 | 采用304#不锈钢板制作：罩体材料为1.0mm不锈钢板；设备全部由不锈钢制成， 、防蒸汽 、防油烟；配防雾防爆专用灯 ，能保证厨房的空气流动性和新鲜。 |
| E10 | 1 | 封墙钢 | 14430 | 2000 |  | 采用304板材厚度1.0mm优质不锈钢板 |
| E11 | 1 | 灭火系统 |  |  |  | 箱体采用304不锈钢祯材制造,厚度为1.2mn 。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用ON1(4分)SUS304的不锈钢管,壁厚为2.0mm连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管,壁厚为1..5mm钢丝绳直径为1.5mm12 、喷头材质为304 不锈钢:经久耐用 |
| E12 | 1 | 电单缸炸炉柜 | 400 | 900 | 850/100 |  |
| E13 | 1 | 炉拼台柜 | 400 | 900 | 850/100 |  |
| E14 | 1 | 电单缸意粉炉柜 | 400 | 900 | 850/100 |  |
| E15 | 1 | 电半坑半扒炉柜 | 800 | 900 | 850/100 |  |
| E16 | 1 | 电磁四头煲仔炉 | 750 | 900 | 850/100 | 14KW/380V |
| E17 | 2 | 电三门蒸柜 | 910 | 910 | 1800 | 台面实际厚度大于等于1.08，后背板 (背高400mm， 60mm) 为实际厚度大于等于0.9mm，底脚为加厚型全合成 钢制作，可调节高低，高度是150mm，外壳防水等级IPX4, 工作频率17KHz-40KHz ，机芯240mm\*260mm，铝板盖子屏 蔽感应电流， 内部紫铜15mm\*1.5mm桥接，主控板采用韩 国三星单片机，美国安华高集成芯片，滑动式8档开关加装 实际厚度1.8mm保护罩或8档旋转变速开关，数码显示器， 内部温度显示，故障代码显示，380V低噪音强排风机，加 热板厚度5mm，防干烧功能，提供全国工业生产许可证 (食品接触层材质S11163) ，提供CE安全认证；提供平安 产品责任险；20KW/380V， |
| E18 | 1 | 电双头双尾炒炉 | 2000 | 1200 | 800/400 | 台面实际厚度大于等于1.08，后背板 (背高400mm， 60mm) 为实际厚度大于等于0.9mm，底脚为加厚型全合成 钢制作，可调节高低，高度是150mm，外壳防水等级IPX4, 工作频率17KHz-40KHz ，机芯210mm\*140mm，铝板盖子屏 蔽感应电流， 内部紫铜150mm\*1.5mm桥接，主控板采用韩 国三星单片机，美国安华高集成芯片，滑动式8档开关加装 实际1.8厚度保护罩或8档旋转变速开关，尺寸 200mm\*90mm数码显示器， 内部温度显示，故障代码显 示 ，厚度大于5mm直径400mm微晶锅，24V低噪音强排风 机 ，配备500型号及460B款电磁专用炒锅，提供全国工业生 产许可证，提供CE认证；提供平安产品责任险；炉体面板 炮 口一次性冲压成型，15KW\*2/380V |
| E19 | 1 | 炉间工作台下一层 | 400 | 1200 | 800/400 | 采用304 不锈钢板制作 工作台面采用1.2 不锈钢板制造 ，台面下采用1.0mm不锈钢槽型补强撑加固；4根支脚应采用直径38\*1.0mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25\*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈 钢子弹形底端可调脚 |
| E20 | 1 | 电单头单尾炒炉 | 1200 | 1200 | 800/400 | 台面实际厚度大于等于1.08，后背板 (背高400mm， 60mm) 为实际厚度大于等于0.9mm，底脚为加厚型全合成 钢制作，可调节高低，高度是150mm，外壳防水等级IPX4, 工作频率17KHz-40KHz ，机芯210mm\*140mm，铝板盖子屏 蔽感应电流， 内部紫铜150mm\*1.5mm桥接，主控板采用韩 国三星单片机，美国安华高集成芯片，滑动式8档开关加装 实际1.8厚度保护罩或8档旋转变速开关，尺寸 200mm\*90mm数码显示器， 内部温度显示，故障代码显 示 ，厚度大于5mm直径400mm微晶锅，24V低噪音强排风 机 ，配备500型号及460B款电磁专用炒锅，提供全国工业生 产许可证，提供CE认证；提供平安产品责任险；炉体面板 炮 口一次性冲压成型，15KW/380V |
| E21 | 1 | 电磁双头矮脚炉 | 1200 | 700 | 500/400 |  |
| 备餐 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 1 | 灭蝇灯 |  |  |  | 粘捕式电源：6W/220V/50HZ；电网电压：5000V； |
| G02 | 1 | 工作台柜 | 1800 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：工作柜面板采用1.2mm不锈钢 板 ，侧面板 、后围板及层板用1.2不锈钢板，面板应向内折 边成U形，高度为30 ~ 40mm折边处平整光滑，面板的刃口 倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生 清洁；所有工作面都安装下采用1.2mm槽型加强筋加强。 |
| G03 | 1 | 单星盆台 | 600 | 750 | 800/100 | 采用304#不锈钢板制作：台面采用1.2mm厚不锈钢板制 作 ，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm厚不锈钢板；3 、脚通采用直径38\*1.2mm不锈钢圆管 连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25\*1.2mm不锈钢圆 管 |
| G04 | 1 | 双联龙头 |  |  |  | 台出双孔，冷热混水，一字型手柄 |
| G05 | 1 | 净水器连净水龙头 | 550 | 300 | 125E | 材质： 铝制外壳，PE内衬工作原理：活性炭，滤芯：活性 炭 ，容量：9000加仑/34020升 |
| G06 | 1 | 开水器 |  |  |  | 采用优质304不锈钢板制成， 内胆为1.2mm,外胆为1.0mm不锈钢，聚胺酯发泡隔热，比传统开水器省电 3 0 ％ 、效率高,冷热分层，饮用安全卫生；外表干爽，外壳温度低；电脑控制，数字化宽功率调制CPU电脑控制——高科技带来高 品质 。数字程控电脑板 、PT100温控探头 、多点水位探测、程控加热程序，优质优质电脑晶片. |
| G07 | 1 | 开水器挂墙架 |  |  |  | 采用304#不锈钢板制作，采用1.2mm不锈钢板制作。 |
| G08 | 1 | 制冰机方冰 | 760 | 830 | 1720 | 220V,1KW |

# 第五章 合同条款格式

**松湖迎宾里20F厨房设备项目**

**合同书**

**（以实际签订合同为准）**

合同编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

受甲方委托， (采购代理机构)组织对 （项目名称）采购项目（采购编号为 ）进行采购，于 年 月 日通过公开招标，经评标委员会评定乙方 为中标人。为了保护甲、乙双方合法权益，参考《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

**一、合同组成及合同总价**

1.1 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标（成交）通知书、投标文件、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

1.2本合同总价为人民币 元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）。

总价包括但不限于人工、材料、器材工具、培训、维护服务费等所有含税费用，总价为不变价。

1.3招标范围及内容：

1.3.1乙方提供的交货内容指 详见招标文件用户需求书 。

1.3.2货物需求一览表及技术规格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌/型号/规格 | 技术配置要求 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**二、合同主要条款**

1.1本合同的付款方式为： 。

1.2本合同的完成时间为： ；交货地点为： 。

**三、合同一般条款**

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与有关的服务及提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其他相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

2 技术服务

2.1 提交技术服务应与招标文件规定的技术服务要求和其投标文件的技术服务说明相一致。若技术服务中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该技术服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.技术成果或服务内容

4.1合同项下技术成果或服务内容（除合同主要条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后 天之内，乙方应将技术成果或服务内容交付甲方。

4.2双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归属 甲 方所有。

4.3对在履行本合同过程中知悉的对方的客户资料、非专利技术等商业秘密和本合同，甲乙双方均负有保密义务。除为履行本合同需要外，未经对方书面同意不得以任何方式向任何第三方泄漏。任何一方未履行本保密条款约定之义务者，除赔偿对方因此而遭受的损失外，还应向对方支付相当于本合同总价款 %的违约金。

5 验收

5.1验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

5.2甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

5.3对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

6 迟延交付

6.1 乙方应按照甲方规定的时间交付货物。

6.2 如果乙方无正当理由迟延交付，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

6.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

7 违约赔偿

7.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价 ‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付合同总金额 %违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

7.2因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

7.3 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

7.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

8 不可抗力

8.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

8.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

9税费

9.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

10 合同争议的解决

10.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起 日内得不到解决，双方应将争议提交采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

11 违约解除合同

11.1 在乙方违约的情况下，甲方经采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

11.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物。乙方应承担甲方购买货物而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

12破产终止合同

12.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

13 转让和分包

13.1 采购合同不能转让。

13.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

13.3甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报采购监督管理部门备案。

13.4乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

14 计量单位

14.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

15 合同生效和其他

15.1采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

15.2本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，采购代理机构执 壹 份，具同等法律效力。本合同合计 页，缺页之合同为无效合同。

15.3其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

15.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

附件1. 《中标（成交）通知书》

附件2. 《招标文件》

附件3. 《投标文件》副本

附件4. 阳光合作协议

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| 法定代表人签字：  或  授权代理人签字： | 法定代表人签字：  或  授权代理人签字： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 签订地点： | |

附件

**阳光合作协议**

甲方（采购人全称）：

乙方（中标人全称）：

甲乙双方于 年 月 日签署了《……合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

**一、甲方责任**

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

**二、乙方责任**

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

**三、其他**

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

# 第六章 响应文件格式

（项目名称）

**响 应 文 件**

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## [目 录](#_Toc338661805)

## 第一部分 技术商务部分

## 一、评审索引表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 响应情况 | 对应页码 | 备注或说明 |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 二、竞争性谈判响应函

致： （采购人名称） ：

（响应人名称）（以下简称我方）已仔细研究了 （项目名称）（项目编号： ）竞争性谈判文件的全部内容，包括澄清、修改文件以及有关附件，愿意以《报价一览表》的价格，按合同约定实施和完成上述项目的相关服务。

我方承诺如下内容：

1.我方的响应文件包含第二章“竞争性谈判响应须知”第3.1款规定的全部内容。

2.我方承诺在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期（竞争性谈判有效期为 天）内不修改、撤销响应文件。

3.随同本竞争性谈判响应函提交竞争性谈判保证金一份，金额为人民币（大写） （¥ ）。

4.我方在评审过程中根据谈判小组要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成响应文件的组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与竞争性谈判有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的竞争性谈判。

6.我方承诺不向第三方透露与竞争性谈判相关的所有信息。

7.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性谈判文件规定递交履约担保、支付采购代理服务费。

（3）按照竞争性谈判文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应文件以及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞争性谈判响应须知”第1.7款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

8． （其他补充说明） 。

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

年 月 日

## 三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名单） 自愿组成： （联合体名称） 联合体，共同参加（竞争性谈判项目名称）竞争性谈判。现就联合体竞争性谈判事宜订立如下协议：

1．（成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本竞争性谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体成员递交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工以及资质等级如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5． 竞争性谈判工作以及联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按照各自承担的工作量分摊。

6．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

成员一名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

成员二名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

……

年 月 日

## 四、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

## 五、法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理 （项目名称） 标段（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

响应人名称： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

## 六、项目实施方案

响应人应根据第四章“用户需求书/技术规范书”中的要求制定项目实施方案。竞争性谈判方可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。格式自拟。

## 七、项目管理机构

**（一）项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 执业或职业资格证明 | | | | 同类项目工作年限（年） | 工作简介（项目经验） |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）项目负责人简历表**

项目负责人应附项目负责人身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | | 年 龄 |  | | 学历 | | |  |
| 职 称 | |  | | 职 务 |  | | 拟在本合同任职 | | |  |
| 毕业学校 | | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | | | |
| 同类项目工作年限（年）： | |  | | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | | | |
| 时 间 | 甲方名称 | | 参加过的类似项目(项目名称) | | | 合同金额（万元） | | 担任职务 | 甲方联系人及联系电话 | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |

## 八、[实质性条款偏离表](#_Toc338661813)

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件“★”条款 | 竞争性谈判响应文件偏离情况  （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.响应人应当逐条对照竞争性谈判通知书“★”条款内容，就竞争性谈判响应文件对实质性条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如竞争性谈判响应文件对合同条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 九、[技术条款偏离表](#_Toc338661813)

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件《用户需求书/技术规范书》的技术条款 | 竞争性谈判响应文件偏离情况  （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.响应人应当逐条对照竞争性谈判文件《用户需求书/技术规范书》的技术条款，就竞争性谈判响应文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如竞争性谈判响应文件对技术条款无任何偏差，响应人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 十、资格审查资料

**十一、不可撤销履约保函**

银行编号：

致： （甲方）

鉴于 （地址： ，下称 “乙方” ）已保证按 承包合同书（合同编号： ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，乙方应向甲方提供一份金额为合同总价的10%即人民币 （RMB 元）的不可撤销银行履约保函，作为乙方履行上述合同的担保。

我方 （银行名称），受乙方的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在甲方提出因乙方没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为甲方扣划金额不超过人民币 （RMB 元）的保证金。

我方还同意，任何甲方与乙方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目服务期结束验收合格并完成结算后，双方签字之日起7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：

联系电话：

日期：

**说明：响应人在投标时不需提交正式保函，在响应文件中盖响应人公章确认保函格式即可，乙方在签订合同时提交正式保函。**

## 十二、其他需要补充的资料

## 第二部分 经济部分

## 一、报价一览表

响应人名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 含税投标总价（元） | 税率 | 交货期 |
|  | 小写：  大写： |  |  |

响应人代表签字：

响应人盖章：

日期：

注：

1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含采购文件要求的所有费用。

2、温馨提示：未按采购文件要求报价、填写开标一览表是导致响应人废标的常见问题，请响应人仔细填写，认真核对。

## 二、分项报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用明细表： （单位：元） | | | | | |
| 序号 | 其他费用名称 | 内容和标准 | 报价 | | 备注 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 其他费用合计： | | | | | |
| 货物费用明细表： | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 货物费用合计： | | | | | |
| 报价总计（其他费用合计+货物费用合计） | | | 大写：人民币 元  小写：￥ 元 | | |

注：该表格式仅作参考，响应人的详细报价表格式可自定。

响应人代表签字：

响应人盖章：

日期：

## 第三部分 唱标信封（单独密封）

唱标信封内装：

1. 竞争性谈判响应函复印件加盖公章；
2. 法定代表人证明书复印件加盖公章；
3. 法定代表人授权委托书复印件加盖公章（法定代表人投标的除外）；
4. 报价一览表复印件加盖公章；
5. 谈判保证金银行汇款凭证复印件加盖公章；
6. 响应文件电子文件（U盘）；